## Algemeen en behangen

Schilderen is een heel breed vak. Het kan wel eens zo wezen dat je denkt alleen met de kwast bezig te zijn. Maar dat is niet het geval onder schilderen vallen veel meer onderdelen. Hieronder worden er een aantal genoemd:

- Behangen - Kitwerkzaamheden

- Houtrotreparatie - afhangen van ramen

- Het spuiten van verf - Glas plaatsen

Schilderwerk

Er is onderscheid tussen dekkend en transparant schilderwerk. Bij dekkend schilderwerk zie je de ondergrond niet meer. Bij transparant schilderwerk blijft de structuur van de ondergrond zichtbaar. Dit is het geval bij blanke lak en transparant beitswerk

Binnen-buitenschilderwerk

Daarnaast is er nog verschil tussen binnen- en buitenschilderwerk. Binnenschilderwerk heeft minder onderhoud nodig. Als je buiten niet regelmatig nieuw schilderwerk aanbrengt krijg je gebreken zoals:

- Gebladderde verflaag - Openstaande verbindingen

- Gebarsten verflaag - Openstaande glasnaden door slechte kitvoegen

Verflagen

Nieuw schilderwerk krijgt eerst een grondlaag (als deze niet genoeg dekt krijgt het een 2de grondlaag), vervolgens ga je de gaatjes glad maken met plamuur. Het aanbrengen van de voorlaatste verflaag noem je voorlakken. Ruw de voorlaatste laag op met fijn schuurpapier. Het aanbrengen van de laatste verflaag heet aflakken.

Behang

Afhankelijk aan het soort behang moet je of de wand insmeren of het behang zelf. Dit insmeren van de wanden doe je met een instrijkborstel.

Behang aanbrengen

De behangbanen worden op de wand geplakt, vervolgens schuif je de behangbanen tegen elkaar aan en zorgt ervoor dat de naden aansluiten. Het is belangrijk dat je boven aan de wand begind want dan kan je de behangrol naar beneden afrollen. Bij een patroon moet je ook rekening houden met aansluiting van het patroon. Als je het behang om een hoek of rand moet plakken snijd je het behang in tot aan het hoekpunt en vouw het gedeelte behang om.

Met een spatel strijk je de behang strak. Dat zorgt voor een mooi resultaat. In de hoeken en randen zet je je spatel in de hoek en snijd vervolgens langs de spatel.