## Veiligheid

Handschoenen

Het is belangrijk om bij het metselen gebruik te maken van handschoenen. Handen kunnen in aanraking komen met metselspecie, daardoor kan je droge handen krijgen. Een ander gevaar is dat je door het veel vastpakken van metselstenen de huid van je vingers slijt.

Doorwerkpak

Een doorwerkpak of winterpak is tegen de kou. Het pak is waterafstotend en winddicht. Doorwerkpakken hebben een sluiting aan de broekspijpen en de mouwen. Wind en regen kunnen niet naar binnen. Ook blijf je daardoor niet zo snel ergens achter haken. Een goed werkpak hindert de bewegingen niet en zit makkelijk. Als je in de winter buiten aan het werken bent en het is koud en nat, dan heb je deze kleding nodig.

Houding

Bij metselen is een juiste houding en constante beweging van groot belang. Omdat een metselaar veelal dezelfde houding of beweging heeft tijdens het werk moet die houding niet belastend worden. Zorg er dus voor dat je je rug recht houdt en veel door je knieën gaat als je lager moet werken. Daar kan een goede opstelling van je werkplek ook aan bijdragen. Ook is het belangrijk om de goed te kleden, tocht op je rug door een te kort T-shirt zorgt onder anderen voor dat je rugklachten krijgt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM’s zijn alle accessoires die door een werknemer gedragen of vastgehouden kunnen worden om hem te beschermen op de werkvloer. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidshandschoenen, helmen of stofmaskers.

Een metselaar is in het algemeen vaak bezig onder steigers of op plaatsen waar een bouwkraan draait. Het is dan verplicht op een bouwhelm te dragen en natuurlijk de veiligheidsschoenen.