# Stellen

Profiel: Een profiel is een perfect rechte balk waarlangs je een draad spant. Vervolgens kan de metselaar dan langs de draad metselen. Een profiel is een balk die vaak bestaat uit een aantal verlijmde balken of anders gezegd een gelamineerde balk. Dit zorgt ervoor dat de balk niet gaat werken en krom trekt, het kromtrekken moet voorkomen worden zodat het metselwerk niet scheef wordt.

Klamp: Een klamp is een stukje hout waaraan je iets kunt bevestigen. Je kunt er bijvoorbeeld een profiel of een schoor aan vastmaken. Klampen kun je op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigen. Op schoor wordt dit gedaan doormiddel van spijkers (duplexnagels).

Schoor : Een schoor is de schuine lat die bovenaan het profiel wordt bevestigd en op de grond wordt vastgemaakt aan een klamp. Op deze manier maak je een driehoek profiel-grond-schoor, dit zorgt ervoor dat het profiel stevig vast staat en niet om kan vallen. Een schoor wordt bevestigd onder een schuinte van ongeveer 60 graden.