## Afwerklagen en veiligheid

Aflakken

Na het gronden wordt er nog een keer licht geschuurd. Dit doe je met schuurpapier met een fijne korrel. Vervolgens kan de voorlaklaag aangebracht worden. Die laag wordt na droging geschuurd en vervolgens kan de aflaklaag aangebracht worden. Het aflakken kan gedaan worden met zowel een roller als een kwast.

Verfsysteem

Afwerklagen zorgen voor een afsluitende laag op het materiaal. Ze beschermen het materiaal tegen weersinvloeden. Bovendien zijn ze kras- en stootvast. De grondlagen en afwerklagen vormen samen een verfsysteem. Dit verfsysteem moet voldoende laagdikte hebben. De laagdikte meet je met een laagdiktemeter.

Eisen aan de afwerklaag

Zakkers in de verflaag ontstaan als je de verf niet goed verdeelt. Een heilige dag is een plaats in de ondergrond waar geen verf is aangebracht. Als je de eerste afwerklaag iets lichter van kleur maakt dan de laatste afwerklaag, is de kans op heilige dagen kleiner. Je ziet dan beter waar je geweest bent. Een afwerklaag moet goed deken en vloeien. Je mag geen kwaststrepen meer zien in de aflaklaag.

PBM’s (persoonlijke beschermings middelen)

Als schilder ben je handen bezig. Daarom is het van groot belang om handschoenen te dragen tijdens het schilderen. Hiermee voorkom je huidirritaties. Tijdens het schuren is het noodzakelijk een stofkapje te dragen, hiermee voorkom je vervuilde luchtwegen of longen.

Giftige stoffen

Als schilder heb je te maken met giftige stoffen. Een primer, lak of ander materiaal kan giftige stoffen bevatten. Daarom is het als schilder noodzakelijk om eerst de driehoeken achterop de verfblikken goed te lezen.

Afvoeren Verf

Giet overtollige verf steeds terug in de bus. Strijk het verzetpotje goed uit en maakt het afrolrooster schoon. Verzorg de kwast en het rolletje. Laat je omgeving schoon achter. Bij het uitspoelen van kwasten of rollers maak je gebruik van een bezinkbak. Daarbij wordt de verf van het spoelwater gescheiden. Dit water moet je afvoeren naar een gespecialiseerd bedrijf.