## Materialen

Je ziet hier een doorsnede van een boomstam. In het midden zien we het hart van de boom als we richting de buitekant gaan komen we het kernhout tegen. Dit is het beste hout van de boomstam. Dit hout willen we graag verwerken tot tafels, stoelen enz. het spint dat we daarna tegen komen hebben we juist niet nodig. Zorg ervoor dat je het spint van het kernhout afzaagd. Spint zorgt ervoor dat de sappen uit de grond via het spint naar boven in de boom transporteerd. Spint kun je herkennen aan de wat lichtere kleur en is wat zachter hout.

Aan de jaarringen kun je de groei van de boom herkennen, hoe groter het verschil tussen twee jaaringen des te harder de boom heeft gegroeid.

Het cambium is een weefsel laag in de boom. Deze laag zorgt voor een cel verdeling waardoor de boom zal groeien. Zowel in de lengte als in de breedte.

Het Bast is het levende gedeelte van de stam, net onder de schors. De schors is het buitenste, dode hout. Schors zorgt voor bescherming van de boom

Er zijn wel honderde soorten hout maar in het algemeen kunnen we het verdelen in twee hoofd groepen. We hebben loofhout en naaldhout.

Loofhoutbomen kun je herkennen aan de wat groter bladeren van de boom, deze bladeren zullen loofhoutbomen verliezen in de winter. Over het algemeen zijn de loofbomen ook wat harder. Daarom wordt het hout afkostig van een loofboom in de volksmond ook wel hardhout genoemd. Deze bomen komen veelzijdig voor in Noord-Amerika, Europa en Azië

Naaldhout bomen kun je herkennen aan de naalden die de bladeren van deze boom zijn. Kenmerkent bij deze boom is dat hij hars bevat en dat heeft een loofhoutboom niet. Over het algemeen zijn naaldbomen wat zachter. Daarom wordt het hout afkomstig van een naaldboom ook wel zacht hout genoemd. Deze bomen komen veelzijdig voor in Scandinavië en noord Europa

Ik wil het met jullie hebben over plaatmatriaal. Maar wat is plaatmateriaal precies? Dit zijn platen die zijn opgebouwd uit een oneven aantal houtfineerlagen. Deze fineerlagen zijn kruiselings op elkaar verlijmd. In Nederland komen vele soorten en typen houtachtige plaatmaterialen voor. Er zijn een aantal voordelen van plaatmateriaal. Het niet werkt, soms is het ook sterker door de verschillende lagen en het is makkelijker te verwerken dat massief hout.

Als we aan plaatmatiaal denken dan komen we snel bij multiplex (meerdere lagen) en/of triplex (drie lagen). Deze worden in veel verschillende sectoren gebruikt, zoals de bouw, meubelindustrie, de timmerindustrie en de scheepsbouw. Multiplex is afgebeeld op de afbeelding naast de tekst, dit kun je zien omdat het meer dan drie lagen heeft.

Een MDF plaat gebruiken we veel voor de werkstukken op BWI. De platen bestaan uit houtvezels die gedroogd zijn. Deze houtvezels zijn met harsen aan elkaar verbonden en worden onder hoge druk doormiddel met lijm aan elkaar geperst

HPL is een samengesteld product. ook wel laminaat of kunststofplaat genoemd. HPL is opgebouwd uit meerdere lagen die samengeperst worden onder zeer hoge druk. Hierdoor ontstaat een zeer dichte, harde en vormvaste plaat.(HPL)