## Voorbehandelen en gronden

Algemeen voorbehandelen

Nadat het te schilderen oppervalk ontvet is, ga je het voorbehandelen. Je maakt dan kieren en naden dicht en verwijdert bijvoorbeeld houtrot. Op scherpe randen blijft geen verf zitten, maak die randen daarom iets rond. Er zijn verschillende soorten vulmiddelen. Je keuze hangt af van de ondergrond en of je het buiten of binnen gebruikt.

Houtrot

Wanneer schilderwerk slecht onderhouden wordt, kan houtrot ontstaan. Houtrot is niet altijd zichtbaar. Controleer of er houtrot aanwezig is met een priem. Met de priem steek je in het hout of houtverbindingen. Als je de priem (zoals op de afbeelding) in het hout kunt drukken is er sprake van houtrot. Het houtrot verwijder je samen met 10mm gezond hout.

Twee componenten plamuur

Op staal en hout vul je gaten meestal met een twee componenten vulmiddel. Dit middel bestaat uit twee kleuren wit en roze. Meng deze twee componenten tot een egale kleur. Ook bestaat er plamuur wat al gemengd is en hard wordt zodra het in contact komt met de buitenlucht.

Aanbrengen plamuur

Voordat je ga gronden breng je de 1e laag plamuur aan. Daarna breng je eerst een laag grondverf aan en plamuur de 2e laag. De plamuur breng je aan met twee plamuurmessen. Het oplegmes (vaak een groot plamuurmes) gebruik je als voorraad, met het andere plamuurmes pak je een klein beetje plamuur van de voorraad en breng je het aan in de gaten of oneffenheden. Daarbij vul je eerst de gaten of oneffenheden en vervolgens strijk je het vlak af.

Schuren 1e keer

Nadat het plamuur is opgedroogd begin je met schuren. Afhankelijk van het houtsoort en het oppervlak kies je de grofheid schuurpapier. Als het oppervlak heel hobbelig is pak je grof schuurpapier om het oppervlak glad te schuren. Als het oppervlak al vrij glad is pak je schuurpapier met een fijne korrel. Dan schuur je de kleine oneffenheden weg en ruw je het hout een beetje op zodat de grondverf een goede hechting heeft.

Schuren 2e keer

Als je voor de 1e keer de grondverf heb aangebracht worden de oneffenheden voor de 2e keer geplamuurd. En vervolgens ga je het totale oppervlak voor de 2e keer schuren. Dit doe je met een fijne korrel. Zorg ervoor dat je niet door de grondverf heen schuurt.

Grondverf aanbrengen

Het schilderen met grondverf noem je gronden. Een grondverflaag is de eerste verflaag die je aanbrengt. Op de grondverflaag breng je de afwerklagen aan. Er zijn verschillende soorten grondverven. De grondverf noem je ook wel primer. Het is de basis van je verfsysteem. Het verfsysteem is een woord voor al de verflagen die aangebracht worden.

Acrylaat grondverf

Acrylaat grondverven verdun je met water. Acrylaat grondverven kun je voor binnen- en buitenschilderwerk gebruiken. Acrylaat grondverven zijn gemaakt op basis van acrylaatdispersie. De voordelen van deze verf zijn de snelle droging, de goede hechting en bovendien is hij ook minder milieubelastend.

Synthetische grondverf

Synthetische grondverven verdun je met terpetine. Terpetine is slecht voor het milieu. Vanwege het milieu zijn high solid verven ontwikkeld. High solid verven bevatten minder oplosmiddelen en zijn gebruiksklaar. High solid verven gebruik je voor buitenschilderwerk.