## elektrisch handgereedschap

Accuboormachine
Een accuboormachine is zeer geschikt als schroevendraaier. Accuboormachines hebben een accu. De accu is oplaadbaar. Voor de levensduur van veel accu's is het belangrijk dat je ze steeds helemaal leegmaakt. Je mag de accu dan niet tussentijds bijladen, of je moet een acculader gebruiken die de accu eerst ontlaadt. Accuboormachines hebben vaak een instelbaar draaimoment. Als je de machine te zwaar belast, gaat de slipkoppeling werken. Dat voorkomt beschadiging van bitjes en schroeven. En het voorkomt dat je de schroef te ver in het hout draait.

Een decoupeerzaag is een kort zaagblad (5 à 10 cm lang, circa 1 cm breed) dat door middel van de elektromotor in een decoupeerzaagmachine op en neer bewogen wordt.

De zaag is geschikt om willekeurige vormen uit te kunnen zagen in plaatmateriaal tot enkele centimeters dik. Bij de meeste decoupeerzaagmachines is de voetplaat instelbaar tussen 45 en 90 graden, waardoor in verstek kan worden gezaagd. Bij sommige machines is het toerental regelbaar. Voor harde materialen wordt dan een laag toerental ingesteld om het warmlopen van het zaagblad te beperken. Met een decoupeerzaag kan niet dicht langs een obstakel, zoals een muur, worden gezaagd.

Een invalzaag is een power tool welke erg vergelijkbaar is met een cirkelzaag en ontworpen is om recht te zagen en vaak worden ze in samenwerking gebruikt met een geleiderail.

Een schuurmachine is een doorgaans elektrisch aangedreven apparaat om door middel van schuren materiaal glad te maken of te vormen of oude verfresten te verwijderen. Schuurmachines kunnen kleine handapparaten zijn waarbij de machine over het werkstuk wordt bewogen, of vaste machines voor grote oppervlakken waar het werkstuk in de machine wordt gevoerd.

Een bovenfrees is een machine waarmee hout kan worden bewerkt. Je kunt allerlei soorten hout bewerken: een eiken paneel, een MDF-plaat, of een andere houtsoort. Een bovenfrees wordt voornamelijk gebruikt om groeven of sleuven te maken en om randen af te werken. De bovenfrees ontleent zijn naam aan de opstelling waarin deze gebruikt wordt: onder de freesmachine wordt een werkstuk geplaatst en vastgemaakt, bijvoorbeeld met lijmklemmen. Er wordt dus van bovenaf gefreesd.

Een lamellenfrees is een stuk machinaal handgereedschap voor het maken van houtverbindingen.
Met een lamellenfrees kun je op regelmatige afstanden in het hout groeven frezen. In deze groeven plaats je aan één zijde een lamello’s, waarna je beide houtdelen kunt verbinden.

Een lamello bestaat uit kunststof of een stuk massief hout zoals beukenhout. De plaatjes hebben een ovalen vorm en een ingedrukt profiel om een betere verlijming te krijgen.

Een Dominofrees lijkt veel op een lamellofrees het is ook een stuk machinaal handgereedschap voor het maken van houtverbindingen. Met een dominofrees kun je op regelmatige afstanden in het hout gaten frezen. In deze gaten plaats je aan één zijde een domino, waarna je beide houtdelen kunt verbinden. Voor de voordelen van een dominofrees tenopzichte van een lamellofrees bekijk het onderstaande filmpje.

De bijzondere vorm van de DOMINO-stenen in combinatie met golvende lijmuitsparingen en lengteribben aan de zijkant geven de stenen een stevig houvast en passen perfect in de verbinding

Voordelen domino-verbinding