## Gereedschappen

Stratenmakershamer
De stratenmaker kan machinaal de straatstenen op een zandbad aanbrengen of ze met de hand plaatsen. Voor het handmatig aanbrengen van straatstenen gebruikt de stratenmaker de stratenmakershamer. Deze hamer heeft een vrij korte steel, aan één kant zit een van de hamer zit de kop waar de steen mee op zijn plaats wordt geslagen. Aan de andere kant van de hamer is een sabel aangebracht, waar stenen mee gehakt kunnen worden.

Rubber hamer
Voor het op de juiste hoogte aanbrengen van tegels en trottoirbanden wordt gebruik gemaakt van een rubberen hamer. Een rubberen hamer slaat de tegels veel minder snel kapot en je kan toch een flinke kracht uitoefenen.

Schep (Bats)
Een schep, een andere naam is bats, wordt gebruikt om mee te graven en te scheppen. De schep bestaat uit een ligt gebogen steel met handgreep bovenop de steel. Aan het andere eind van steel zit het blad. Het blad is ligt gebogen en heeft een gebogen punt. Door de gebogen punt kan je eenvoudiger de grond indringen.

Waterpas
Stilstaand water is horizontaal. Maar horizontaal is geen vaktaal, wij noemen dat waterpas. De opsluitband stellen we ‘waterpas’ met een waterpas. In het waterpas zit een heel licht gebogen glazen buisje met een luchtbel en twee lijntjes. Als de bel in het midden zit tussen de lijntjes dan staat het werkstuk waterpas. De vakman noemt dat: ‘de bel speelt in’.

Roterende laser
Met een roterende laser kun je op een eenvoudige en nauwkeurige manier materialen op hoogte stellen, zoals bijvoorbeeld de straatkolk. Op een statief staat de laserkop opgesteld die een laserstraal in een horizontaal vlak rond laat draaien. Met behulp van een baak (een lange lat) en een verklikker worden hoogtematen uitgezet op de bouwplaats. De gebruiker kan met de baak op alle plaatsen binnen het bereik van de laser hoogtemetingen uitvoeren.