## Verbindingen

Koud op elkaar verbinding
Bij een koud-op-elkaar-verbinding haal je geen delen uit het hout. Je nagelt of schroeft het hout direct op elkaar. Soms doe je er lijm tussen. Een nadeel van een koud-op-elkaar-verbinding is dat de verbinding niet erg sterk en niet vlak is.

Half houtse verbinding
Bij een halfhoutse verbinding maak je een keep in de stijl en de dorpel. Je maakt in deze opdracht de diepte van de kepen gelijk aan de helft van de houtdikte. Je zaagt de verbinding van twee kanten in. De verbinding is niet erg sterk, dat komt doordat je veel hout weg moet halen.

Pen en gat verbinding
Bij een pen en gat verbinding maak je een gat in de stijl en een pen aan de dorpel. Op die manier kan je verbindingen maken die ‘onzichtbaar’ zijn. De pen en het gat zijn in veel gevallen 1/3 deel van de breedte van de stijl/dorpel. Het gat wordt geboord met een langgatboormachine. De pen maak je eraan met een lintzaag of handzaag.

Spatpen
Als je een pen smaller maakt, kan hij makkelijker in het gat draaien. We noemen dat spatten. De naad tussen stijl en dorpel blijft dan niet vlak en gaat open staan. Hierdoor wordt het schilderwerk beschadigd. Dat kan houtrot veroorzaken. Je dit voorkomen door de spatpen te maken. Een spatpen is een kort pennetje op de plaats van de menagering van de pen. Je menageert de pen niet helemaal. Je laat een stukje van ongeveer 5mm staan. Dat heet de spatpen. In de stijl maak je een spatpensleuf.

Deuvelverbinding
Een deuvelverbinding is een geribbeld rond pennetje, meestal beukenhout. Een deuvel heeft een diameter van 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm. De sleuven in de deuvel zorgen ervoor dat bij het lijmen de lucht kan ontsnappen. Je maakt een verbinding altijd met twee deuvels anders gaat de verbinding draaien.

Dominoverbinding
Een dominoverbinding lijkt veel op de deuvelverbinding. Omdat een domino plat van vorm is kan de verbinding niet gaan draaien. Wat bij de deuvelverbinding wel het geval is. Met een dominofrees kan heel nauwkeurig in een keer de verbinding gefreesd worden zonder dat je hoeft af te tekenen. Op de domino zijn ook groeven aangebracht waardoor de lijm en de lucht deels kunnen ontsnappen uit het gat.