## Metsel technieken

Opstellen werkplek

Voor het goed kunnen metselen moet je je werkplek op de juiste manier inrichten. De materiaalschraag komt ongeveer halve meter van de muur te staan. Je gebruikt een materiaalschraag om je rug minder te belasten. Op de materiaalschraag komen een of meer metselkuipen te staan. Bij een rechtshandige metselaar komt de eerste kuip rechts te staan (als je met je rug naar de muur staat). Dat is de kant waar je begint met metselen. Bij een linkshandige metselaar zet je de eerste kuip links. De stenen stapel je op de smalle kant.

Bij het metselen is het de bedoeling een constante beweging aan te houden. Deze bewegingen volgen elkaar als volgt op:

Specie en steen pakken --> Specie spreiden --> Steen neerleggen --> Steen aan de draad leggen --> Overtollige specie verwijderen.

Stenen op maat maken

Voor het op maat maken van stenen heb je drie mogelijkheden:

-Hakken met de vlakke kant van de troffel. (bij metselwerk dat niet in het zicht komt)

-Met kaphamer en sabel. (voor nauwkeurig hakwerk)

-Met een steenzaagmachine. (voor hele nauwkeurige maatvoering)

Uitkrabben

Na het metselen moeten de voegen uitgekrabd worden. Hiervoor gebruik je een voegspijker. Je maakt een vloeiende beweging waardoor je eerst de onderkant van de voeg uitkrabt en vervolgens de bovenzijde van de voeg. Begin eerst met de lintvoegen uit te krabben en daarna de stootvoegen. De voegen krab je ongeveer 15-20mm diep uit.

Voegen

Je metselt de stenen op elkaar met metselspecie. De specielagen tussen de stenen heten voegen. De liggende voegen noem je lintvoegen. De rechtopstaande voegen zijn de stootvoegen. Deze voegen moeten gevoegd worden. De mengverhouding van voegspecie hangt af van de kleur en hardheid van de steen. Op school maken we de voegspecie met dezelfde mengverhouding als de metselspecie. De voegspecie moet aardvochtig zijn. Als je er in je hand een balletje van maakt, mag het net niet uit elkaar vallen.

Let op! werk van boven naar beneden. Dit wordt op de bouw gedaan omdat de steiger dan boven afgebroken kan worden als het voegwerk daar klaar is.

het metselen van een muur