## Stap 1- Betrokken bij ontwerpfase

Wanneer gekozen wordt voor luchtdicht bouwen moet er in een vroeg stadium al rekening gehouden worden met het op de juiste manier ontwerpen van details. Dit om luchtlekken te voorkomen.

- Kritieke situaties voor luchtlekken
- Aansluitingen tussen raam- en deurkozijnen en gevels
- Aansluitingen van daken op gevels en muren
- Daknokken
- Dak- en geveldoorvoeringen
- Aansluitingen rondom dakkapellen
- Aansluitingen met begane grondvloer en doorvoeren door begane grondvloer
- Hoekaansluitingen