## Wat is het verschil tussen de EPC en de BENG?

Zo is het nu …

De huidige EPC is een getal zonder dimensie, zoals een aanduiding in kWh of joule. De EPC-waarde wordt berekend aan de hand van het primaire energiegebruik van een gebouw en een aantal correctiefactoren, zoals gebouweigenschappen, installaties en gebruikersgedrag.

… en zo wordt het

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland een ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ zijn. Ofwel: BENG. De BENG-norm komt in grote lijnen overeen met een EPC-waarde van 0,2. BENG kent drie eisen:

1. maximale energiebehoefte (uit te drukken in kWh per m2 per jaar);
2. maximaal primaire fossiele energiegebruik (uit te drukken in kWh per m2 per jaar);
3. minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (uit te drukken in %).