## Soorten ventilatie

Wanneer we voor een ventilatiesysteem gaan kiezen is het belangrijk dat men weet welke soort ventilatiemethodes er zijn.

Een goede ventilatie is niet alleen belangrijk voor uw gezondheid. Ze verbetert ook de werking van de haard of dampkap en verkleint de kans op onaangename geurtjes en allergieën.

Ventileren gebeurt met een ventilatiesysteem. Dat voert verse lucht aan via droge ruimtes (slaapkamer, woonkamer). De lucht verplaatst zich vervolgens via de gang en trappenhal naar vochtige ruimtes (keuken, badkamer), waar ze wordt afgevoerd door het ventilatiesysteem.

Er bestaan vier erkende centrale ventilatiesystemen, variërend van volledig natuurlijke ventilatie over gemengde ventilatie tot gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) met dubbele flux. Deze systemen worden aangeduid met de letters A tot D.

Daarnaast bestaan er ook individuele apparaten voor decentrale ventilatie. Die kunnen handig zijn om de lucht te zuiveren in doorgaans vochtige ruimten zoals de badkamer, de keuken of de berging.

# Centrale ventilatie

###

## Systeem A:

### Natuurlijke luchtaanvoer en -afvoer

Dit is een installatie waarbij geen mechanische hulp nodig is.

De aanvoer van verse lucht gebeurt op natuurlijke wijze via ingebouwde ventilatieroosters in de ramen. De luchtdoorlaatbaarheid van deze roosters zijn manueel aan te passen.

Vervuilde lucht wordt afgevoerd via een verticale schacht in de badkamer of keuken (vochtige ruimtes).

Voordelen | Nadelen
Goedkoop Makkelijk te installeren Weinig onderhoud | Minst energiezuinig Beperkt regelbaar Niet alle systemen zijn akoestisch isolerend

###

## Systeem B:

### Natuurlijke luchtafvoer en mechanische luchtaanvoer

Een natuurlijke toevoer van lucht is niet altijd mogelijk wegens teveel omgevingslawaai, kamers zonder ramen of omdat de te verluchten ruimte zit ingesloten in een appartementsgebouw. Dan is de mechanische aanvoer van verse lucht een optie. Daarbij wordt een gecontroleerde toevoer van verse buitenlucht via een ventilator doorheen de woning gestuwd.

Afvoer en circulatie van de lucht gebeurt net als bij systeem A. Dit systeem wordt in België evenwel weinig toegepast.

Voordelen | Nadelen
Gecontroleerde aanvoer van verse lucht Interessante oplossing in lawaaierige omgeving Keuze qua plaats van de luchttoevoer | Energieverbruik van de ventilatoren

###

## Systeem C:

### Natuurlijke luchtaanvoer en mechanische luchtafvoer

Indien u uw woning al grondig hebt gerenoveerd, is een natuurlijke luchtafvoer niet altijd mogelijk. In dat geval kunt u een ventilatiesysteem met mechanische luchtafvoer plaatsen. De vochtige en vervuilde lucht wordt dan aangezogen via luchtkanalen in vochtige kamers zoals de keuken en badkamer.

Bij het klassieke 'C'-systeem gebeurt de luchtaanzuiging continu. Het 'C+'systeem is zelfregelend en ververst de lucht op basis van het vocht- of CO2-gehalte.

Voordelen | Nadelen
Betere ventilatie dan systeem A Keuze in de plaatsing van de luchtafvoer | Duurder dan systeem A Energieverbruik van de ventilator

###

## Systeem D (balansventilatie):

### Mechanische luchtafvoer en mechanische luchtaanvoer

Dit systeem is van begin tot einde volledig automatisch gestuurd omdat zowel aan- als afvoer van de lucht via ventilatoren gebeurt. Een netwerk van leidingen doorheen de woning verspreidt deze lucht langs ventilatieroosters in elke kamer zonder dat de verschillende luchtstromen elkaar kruisen.

Ook hier kan de ventilatie vraaggestuurd gebeuren met behulp van sensoren (vocht, CO2).

Voordelen | Nadelen
Mogelijkheid tot warmteterugwinning uit afgevoerde lucht (met behulp van een warmtewisselaar) De luchtstromen zijn in balans Filters zuiveren de lucht (stof, pollen) Keuze in de plaatsing van de luchttoevoer en -afvoer | Energieverbruik van de ventilatoren Vraagt meer onderhoud dan de andere systemen Mogelijke geluidshinder