## Zuurstofbronnen

Klik op onderstaande link voor het protocol

Vilans protocol

Zuurstofcilinder

Zuurstof in cilinders is samengeperst tot een druk van 200 bar. Er zijn grote cilinders voor stationair gebruik (meestal met een inhoud van 10 liter)

Ook zijn er kleine draagbare cilinders voor ambulant gebruik (meestal met een inhoud van 2 liter). Deze weegt (geheel gevuld) ongeveer 5 kilo.

Zuurstofconcentrator

Dit is een elektrisch apparaat dat uit de omgevingslucht zuurstof concentreert. Het is ongeveer zo groot als een nachtkastje. Een concentrator heeft lucht nodig om zuurstof te kunnen produceren. De ruimte waarin de concentrator wordt gebruikt moet dus goed geventileerd worden, zodat voldoende verse buitenlucht aangevoerd wordt.

Vloeibare zuurstof

Vloeibare zuurstof is zuurstof in de meest geconcentreerde vorm. Voor vloeibare zuurstof wordt een moedertank bij het huis van de zorgvrager geplaatst. Er hoort een kleine draagbare tank bij.

Zuurstof uit de muur (of te wel de centrale zuurstofinstallatie) zoals in een ziekenhuis en soms in een verpleeghuis wordt gebruikt.