## Thermostaat

Een thermostaat wordt geplaatst tussen de motor en de radiator om ervoor te zorgen dat het koelmiddel boven een bepaalde vooraf ingestelde temperatuur blijft. Als de koelvloeistoftemperatuur onder deze temperatuur zakt, blokkeert de thermostaat de koelmiddelstroom naar de radiator, waardoor de vloeistof in plaats daarvan door een bypass direct terug naar de motor wordt gedwongen. Het koelmiddel blijft zo circuleren totdat het de ontwerptemperatuur heeft bereikt. Op dat moment opent de thermostaat een klep en laat het koelmiddel door de radiator teruglopen.