## Opdracht 3 - Centraaldoossysteem buisinstallatie

### Uitleg

Leidingen liepen vroeger over de muur. Toen de leidingen in de muur gemonteerd werden achter het stuuc-werk, werd het extra belangrijk overzicht te bewaren van je leiding systeem. Normaaldozen konden overal zitten en waren moeilijk terug te vinden. Bij het centraaldoos systeem lopen de leidingen van een centraal punt in de ruimte naar alle schakelaars en wandcontactdozen in dezelfde ruimte toe. De centraaldoos is dus altijd terug te vinden (simpelweg de lamp van het plafond halen).

###

### Opdracht

Ontwerp een centraaldoossysteem met 2 centraaldozen op je praktijkbord die de volgende componenten bevat. Maak gebruik van inbouw schakelmateriaal.

Voor opdracht 3A:

- Er zitten 2 centraaldozen op het bord die zijn aangesloten op dezelfde groep.
- Op de eerste centraaldoos zitten 3 (wand)lichtpunten (E1 E2 en E3) en 1 serieschakelaar (S1)
- Op de tweede centraaldoos zitten 2 wisselschakelaars (S2 en S3)
- De serieschakelaar S1 schakelt lamp E1 en E2.
- De wisselschakelaars S2 en S2 schakelen lamp E3
- Vergeet niet de leiding waar de voeding vandaan komt.

Voor opdracht 3B:

- Sersieschakelaar S1 word vervangen door een kruisschakelaar S1.
- Een lichtpunt naar keuze wordt vervangen door een kruisschakelaar S4.
- De overige 2 lichtpunten worden vervangen door twee WCD's (X1 en X2).
- De twee centraaldozen hebben nu ook een aansluiting voor een plafondarmatuur.
- Schalaars S1, S2, S3 en S4 schakelen nu beide lichtpunten op de centraaldozen d.m.v. een kruisschakeling.

### Inleveren

- 3D Maattekening van buisinstallatie
  - Gemaakt in Revit
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.
- Bouw van installatie op eigen praktijkbord
  - Laten controleren door docent
  - Foto maken voor in portfolio
  - Foto inleveren in Teams.