## Checklist Eplan

1. Gebruik zo min mogelijk hoekstukken om de verbindingen te maken. Kijk hoe je deze kunt minimaliseren
2. Bundel draden die bij elkaar in 1 buis zitten, en houd hier een gelijke afstand aan (zowel horizontaal als verticaal)
3. Zorg ervoor dat alles binnen het kader/papier valt. Maak gebruik van de witruimte die er is. Zorg ervoor dat het niet te compact op.
4. Laat geen lijnen van verschillende onderdelen door elkaar lopen. Pas de grootte of positie van de onderdelen daarvoor aan zodat ze niet overlappen.
5. Zorg ervoor dat alle draden de juiste kleuren krijgen door de juiste draadcoderingen erop te zetten.