## Opdracht 1A - Serieschakeling

Uitleg

De serie schakeling is bedoeld om twee lichtpunten (E1 en E2) met een serie schakelaar (S1 a+b) aan en uit te schakelen. Met deze schakeling kan E1 en E2 afzonderlijk, of allebei tegelijk aan en uit geschakeld worden. De behuizing van de serie schakelaar is net zo groot als die van de enkelpolige schakelaar. De serie schakelaar bestaat uit twee afzonderlijke enkelpolige schakelaars waarbij de aansluiting voor de fase (L1) al intern doorverbonden is. Er is dus maar 1 bruine draad nodig voor de voeding. Je herkent de serieschakelaar door de twee afzonderlijke bedieningen.

Opdracht

Teken een bedradingsschema waarbij schakelaar S1 a+b de lampen E1 en E2 schakelt. De WCD's moeten voorzien worden van een vaste spanning.

​

Inleveren

- Bedradingschema van de opdracht
  - Gemaakt in Eplan
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.
- Bouw van installatie op eigen praktijkbord
  - Laten controleren door docent
  - Spanning op de installatie zetten en testen en bedrijf nemen.
  - Foto maken voor in portfolio
  - Foto inleveren in Teams.