## Opdracht 2 - Kabelinstallatie

Opdracht

Ontwerp een kabelinstallatie op je praktijkbord die de volgende componenten bevat. Maak gebruik van spatwaterdicht opbouw schakelmateriaal.

- In 3 hoeken van het bord zitten 3 WCD's, X1, X2 en X3.100mm van de boven-/onderkant en 100mm van de zijkant.
- In het midden van het bord zitten 2 kabeldozen met een onderlinge afstand van 600mm.
- Middenonder zitten 2 enkelpolige schakelaars (S1 en S2) met een onderlinge afstand van 400mm. De buis gaat d.m.v een 'verzetje'naar de kabeldoos.
- Middenboven zitten 2 bulley spatwaterdichte verlichtingsarmaturen (E1 en E2) met een onderlinge afstand van 200mm.
- Vergeet niet de leiding waar de voeding vandaan komt.

Opdracht

Teken een bedradingsschema waarbij:

- De schakelaar links de rechter lamp (schakelcode a) schakelt,
- De schakelaar rechts de linker lamp (schakelcode b) schakelt.
- De WCD's moeten voorzien worden van een vaste spanning.
- Maak gebruik van 3 of 5 aderige kabel.

Inleveren

- 3D Maattekening van buisinstallatie
  - Gemaakt in Revit
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.

- Bedradingschema van de opdracht
  - Gemaakt in Eplan
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.

- Bouw van installatie op eigen praktijkbord
  - Laten controleren door docent
  - Foto maken voor in portfolio
  - Foto inleveren in Teams.