## Opdracht 1B - Riolering

Opdracht

Ontwerp een rioleringssysteem dat bestaat uit de volgende componenten:

- De riolering moet worden uitgevoerd met PVC binnen riolering
- Een universeel sifon 40mm die met de opening onder de wasmachinekraan geplaatst wordt.
- Een universeel sifon 40mm die met de opening onder de douchemengkraan geplaatst wordt.
- Een wastafel sifon die onder het spoelbakje gemonteerd zit.
- De afvoer van de riolering zit aan de zijkant van het bord d.m.v. 50mm PVC

Inleveren

- 3D Maattekening van de installatie
  - Gemaakt in Revit
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.
- Bouw van installatie op eigen praktijkbord
  - Laten controleren door docent
  - De installatie aansluiten op water en riolering en testen en bedrijf nemen.
  - Foto maken voor in portfolio
  - Foto inleveren in Teams.