## Opdracht 4A - Groepenkast buisinstallatie

### Uitleg

Dit is een moeilijke opdracht, neem daarom de tijd om alle informatie te verzamelen en ga op internet kijken welke componenten je allemaal nodig hebt. In deze opdracht komen alle technieken aan bod die je in eerdere opdrachten hebt gehad. Daarnaast leer je ook welke verschillende componenten er in een groepenkast zitten en wanneer je deze toepast. Daarnaast leer je ook hoe krachtgroepen, kookgroepen en PV-installaties(zonnepanelen) aansluit op een groepenkast.

Opdracht

Ontwerp een buisinstallatie in Revit met een groepenkast waarop de volgende componenten zitten aangesloten. Voor deze opdracht mag je beide kanten van het bord gebruiken. Inbouwcomponenten ga je nu ook echt inbouwen. Dus de buis moet uit het zicht.

- Ontwerp een centraaldoossysteem met 2 centraaldozen met lichtpunt (E1 en E2). Aan deze centraaldoos zit een serieschakelaar (S1) welke beide lichtpunten schakelt. Daarnaast zit er ook nog een dubbele WCD (X1). Dit systeem moet beveiligd worden een 16A installatieautomaat en een 30mA aardlekschakelaar. Dit systeem moet ingebouwd worden in de plaat, dus de buizen aan de andere kant.
  ​​​ ​​​ ​
- Maak een aansluiting voor een elektrische kookplaat. Deze Perilex’ aansluiting bestaat uit 2 fase, 2 nul en 1 aardedraad. In de groepenkast wordt deze WCD beveiligd door een aparte groep (genaamd ‘kookgroep’). Deze installatieautomaat heeft een 2x16A aansluiting. Voor deze installatieautomaat zit ook een aardlekschakelaar van 30mA. Deze Perilex WCD moet ook worden ingebouwd in de plaat. Denk hierbij ook aan de buisdiameter.
- Maak een aansluiting voor een 16A CEE kracht WCD. Deze kracht WCD wordt aangesloten door een 5-aderige kabel in de groepenkast. In de groepenkast worden deze aansluiting beveiligd door een aparte 3-fase 16A installatieautomaat en 30mA aardlekschakelaar. Deze aansluiting moet worden uitgevoerd d.m.v. een opbouw kabelinstallatie. Denk hierbij aan de buisdiameter.
- Maak een aansluiting voor een werkschakelaar waarop een omvormer van zonnepanelen kan worden aangesloten (enkel de werkschakelaar wordt geplaatst, niet de omvormer). Deze aansluiting wordt beveiligd door een 16A/30mA 1-fase aardlekautomaat (dus installatieautomaat en aardlekschakelaar in een) Deze aansluiting moet worden uitgevoerd d.m.v. een opbouw kabelinstallatie.
- Maak een deurbelinstallatie bestaande uit een deurbeldrukker, deurbel, beltrafo. De beltrafo zit in de groepenkast en kan aangesloten worden op de groep waar de verlichting op zit. De deurbeldrukker en deurbel worden op de plaat gemonteerd, maar de buizen moeten uit het zicht zitten.
- De deurbeldrukker, kracht WCD, perilex WCD, serieschakelaar en standaard WCD moeten op een standaard hoogte van 300mm worden geplaatst.​​

Inleveren

- 3D Maattekening van de voorkant buisinstallatie
  - Gemaakt in Revit
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.
- 3D Maattekening van achterkant buisinstallatie
  - Deze tekening moet je nog zelf aanmaken in je Revit project.
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.
- Bouw van installatie op eigen praktijkbord
  - Laten controleren door docent
  - Foto maken voor in portfolio
  - Foto inleveren in Teams.