## Opdracht 1C - Kruisschakeling

### Uitleg

De kruisschakeling is bedoeld om één lichtpunt (E1) op drie (of meer) verschillende punten aan of uit te kunnen schakelen. Een kruisschakeling bestaat uit twee wisselschakelaars (S1 en S3) en een kruisschakelaar (S2). Als uitbreiding op de wisselschakeling wordt er een kruisschakelaar tussen de wisselschakelaars geplaatst. Er kunnen zoveel kruisschakelaars als nodig tussen de twee wisselschakelaars geplaatst worden.

### Opdracht

Teken een bedradingsschema waarbij schakelaar S1, S2 en S3 de lampen E1 en E2 schakelt d.m.v. een kruisschakeling. De WCD's moeten voorzien worden van een vaste spanning.

​

Inleveren

- Bedradingschema van de opdracht
  - Gemaakt in Eplan
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.
- Bouw van installatie op eigen praktijkbord
  - Laten controleren door docent
  - Spanning op de installatie zetten en testen en bedrijf nemen.
  - Foto maken voor in portfolio
  - Foto inleveren in Teams.