## Ventilatie in een woning

Natuurlijke ventilatie

De ruimtes worden geventileerd door openingen in de buitengevels en het dak. Dit kan ook door het openzetten van klapramen of draai-kiepramen.

Als je ramen en deuren helemaal gaat openzetten kan er veel wind door het huis gaan. Er wordt dan er veel lucht in een korte tijd uit een ruimte ververst. Dit noemen we doorspuibaarheid. Dit doen we in de zomer om warme lucht uit de woning te krijgen. Of als er in de woning rook of gas aanwezig is dat snel moet worden verwijderd.

Natuurlijke toevoer met mechanische afvoer.

Dit syteem maakt ook gebruik van een motor. Alleen nu zuigt de motor de vervuilde lucht via kanalen in keuken, badkamer en toilet weg en blaast deze naar buiten. Via roosters in ramen of muren komt er verse lucht naar binnen. De lucht verplaatst zich dan verder via kieren onder de binnendeuren naar naar andere ruimtes naar de afzuigpunten

Ventilatie met mechanische toevoer

Bij dit systeem wordt er met een motor buitenlucht via kanalen naar alle ruimtes in een woning geblazen. De aangevoerde buitenlucht zal de vervuilde binnenlucht via roosters in muren of ramen naar buiten duwen. Het nadeel van dit systeem is dat in natte ruimtes zoals badkamers en toilteruimtes de ventilatie niet goed werkt. Hier kunnen dan vocht- en schimmelplekken ontstaan.

Balans ventilatie

Bij balansventilatie wordt de lucht, binnen een woning, doormiddel van een motorunit toegevoerd en afgevoerd. In de natte ruimtes zoals de keuken, badkamer, berging en toilet wordt de vervuilde lucht via rooster en kanalen afgevoerd. De toevoer van verse lucht gaat ook weer via rooster en kanalen naar de overige ruimtes. Als er evenveel lucht wordt toegevoerd als afgevoerd, dan is de ventilatie in balans.

Een nadeel van ventileren is dat lucht die in een ruimte wordt opgewarmt, weer wordt afgevoerd via het ventilatie systeem. De koude lucht die de woning wordt binnengeblazen geeft een onbehagelijk gevoel en kost het extra energie om de lucht weer op te warmen. Om dit probleem te voorkomen wordt de balans ventilatie gecombineerd met een WTW installatie. WTW betekent "Warmte Terug Winning". Het gaat als volgt:

Via een motorunit wordt buitenlucht via kanalen naar de ruimtes in het huis geblazen. Via andere kanalen wordt de warme vervuilde lucht weer afgevoerd naar dezelfde motor. In de motor kruist de warme en koude lucht elkaar. Dit gaat via een warmte wisselaar. Doordat de warme lucht door de wisselaar gaat warmt de wisselaar op. De koude lucht die ook door deze wisselaar gaat wordt door de wisselaar opgewarmd. Zo wordt wel 90 procent van de warmte uit de vervuilde lucht weer hergebruikt.

https://www.interieurdesigner.nl/

de warmte wisselaar.

Bron https://warmtepomp-weetjes.nl/

Door deze wiki te maken heb je nu kennis van hoe de ventilatie vroeger gebeurde.

hoe de diverse ventilatiesystemen die op vandaag gebruikt worden werken.

Je hebt een idee van het eenrgiegebruik van de diverse systemen.

Je hebt inzicht in het ventilatiesysteem wat bij jou thuis gebruikt wordt.