# Leestekst: Passchaven van een deur

Klassikaal lesmateriaal H.1 Beroepscommunicatie SMG Passchaven van een deur

Passchaven van een deur

Als een deur niet goed open en dicht gaat, kan dit verschillende oorzaken hebben. De scharnieren kunnen uitgesleten zijn. Die moet je dan vervangen. Maar ook kan er te weinig speling zitten tussen de deur en het kozijn. Dan moet je de stompe deur passchaven.

Er zijn twee verschillende soorten deuren:

- Een opdekdeur: deze deur valt deels over het kozijn heen.
- Een stompe deur: deze deur valt helemaal in het kozijn.

Hieronder zie je het verschil tussen een stompe deur en een opdekdeur:

Binnen worden stompe en opdekdeuren gebruikt. Buitendeuren zijn vaak stompe deuren. Deze stompe deuren zijn minder inbraakgevoelig dan opdekdeuren.

Hoe schaaf je een stompe deur pas?

Je kunt alleen een stompe deur passchaven. Opdekdeuren hebben een ruime speling, dus Passchaven is dan niet nodig.

Wat heb je nodig voor het passchaven van een stompe deur?

Gebruik een deurslede voor het passchaven van een stompe deur. De deur plaats je in de deurslede en deze zet je vervolgens vast.

deurslede
handschaaf

Een stompe deur schaaf je een beetje schuin naar de binnenkant toe. Dat heet armschaven. Hierdoor sluit de deur goed en klemt hij niet. Begin altijd aan het einde van een zijde te schaven. Al schavend loop je naar achteren. Zo schaaf je de zijde niet hol en pakt de schaaf altijd.

Je hoeft niet altijd alle zijden van de deur te schaven. Het hangt ervan af waar de deur klemt.

Als je wel alle zijden van een deur moet schaven, houd dan de volgende werkvolgorde aan:

1. Controleer de buitenwerkse maten van de deur.
2. Schaaf de hangzijde van de deur 2,5 mm arm (de draainaad aan de hangzijde moet 2,5 mm zijn).
3. Schaaf de deur aan de sluitzijde op breedte en arm (ongeveer 3 mm speling) (de draainaad aan de sluitzijde moet 3 mm zijn).
4. Schaaf de bovenzijde van de deur passend (de draainaad moet 2 mm zijn).
5. Schaaf de onderzijde – als dat nodig is – passend.
6. Schuur de scherpe randen van de bewerkte kanten onder een hoek van 45 graden weg.
7. Maak de deur stofvrij.