Feitjes voor aanleg van een groendak Boxtel of Den Bosch:

Dak Helicon Boxtel

* Draagkracht waterverzadigt 100kg/m2
* Opstandhoogte 10cm
* Onderzijde lood 5 cm
* Bitumen niet wortelwerend
* Warm dak
* 1 waterafvoerpunt

Koning Willem 1 college Den Bosch

* Draagkracht van dak 100kg/m2
* Opstandhoogte 20cm
* Onderzijde lood 20 cm
* Bitumen niet wortelwerend
* Warm dak
* 2 waterafvoerpunten

Algemeen:

* Voordat je een dak aanvaard altijd waterdichtheid testen. 48 uur onder water zetten en checken op lekkages.
* Hoogte dakopstand moet 12cm hoger zijn dan de dan (boven) de dakopbouw die je aan gaat brengen.
* Daklood moet zich na aanleg van de dakopbouw 5cm boven de dakopbouw bevinden
* Waterdichte laag voor groendak moet wortelwerend zijn
* Zet boven waterafvoerpunt altijd een controleschacht
* Afschot minimaal 1,6%. IVM zetting blijft dan 1% of hoger.
* Minimale breedte vegetatievrije rand is 30cm. Vullen met grind of tegels.
* Boven 2,5 meter altijd valbeveiliging installeren
* Op verblijfsdak altijd permanente collectieve valbeveiliging zetten
* Op een extensief dak altijd punten voor individuele valbeveiliging aanbrengen
* Tegel mag je aanbrengen op tegeldragers. Plaats hieronder wel een beschermdoek.