## Afhankelijk van de tijd

Om te voorkomen dat het verkeerslicht te vaak wisselt moet je model (of in elk geval de echte software) dus ook rekening met de tijd houden.

Bijvoorbeeld 1 maal per minuut kijken of er verkeer staat te wachten en dan een overgang w starten gevolgd door een tweede w na bijvoorbeld 10 seconden.

Staat er geen verkeer dan volgt de overgang b (de lus).

Hierna gaat de overgang opnieuw in.