# Variabele weerstanden

Naast weerstanden met een vaste waarde zijn er ook weerstanden met een waarde die kan veranderen.

## Potentiometer

Een potentiometer (ook wel potmeter genoemd) is een weerstand die je zelf kunt instellen tussen 0 en een maximale waarde. Een potentiometer is ook een spanningsdeler en heeft daarom 3 aansluitingen.

## LDR

Een LDR (light-dependent resistor) is een lichtgevoelige weerstand. De weerstandswaarde van een LDR wordt kleiner, naarmate de LDR sterker wordt belicht.

## NTC en PTC

Een NTC en PTC zijn weestanden waarbij de weerstand afhankelijk is van de temperatuur. Een NTC-weerstand (Negative Temperature Coëfficiënt) is een weerstand met een negatieve temperatuurcoëfficiënt. Dit betekent dat de elektrische weerstand afneemt als de temperatuur toeneemt. Een PTC-weerstand is een weerstand met een positieve temperatuurcoëfficiënt, dit betekent dat de elektrische weerstand sterk toeneemt als de temperatuur toeneemt in een bepaald temperatuurbereik.