## Stap 5: Fabricage van meststoffen - ammonia

Mocht je vergeten zijn hoe de ammonia die gebruikt wordt voor de fabricage van meststoffen gemaakt wordt, kijk dan nog een keer naar de uitleg van Hank Green:

Het Haber-Boschprocedé vergt een hoge temperatuur, 500 graden Celcius, en vindt plaats onder hoge druk. Om de stevige driedubbele binding in stikstofgas te breken is niet alleen veel fossiele energie nodig, maar ook waterstof. Het winnen van waterstof is eveneens een energieverslindend proces. Daarmee is ammoniaproductie verantwoordelijk voor zo’n 1 à 2 procent van de CO2-uitstoot in de wereld. (Bron: De Standaard, Kunstmest wordt klimaatvriendelijk (op papier), 20 oktober 2020)

Ammonia Proudctie Installatie - Foto door Tseno Tanev