## Methode

##

Stap 1
Zoek een deur waar je met podlood een beetje op kan tekenen en je dit makkelijk schoon kan maken. Teken niet op behang of op geverfde muren! Heb je nou geen podlood of mag je niet op de deur/muur tekenen gebruik dan een stukje schilderstape.

Stap 2
Maak met het schilderstape of het podlood een lijntje op verschillende hoogte. Zet de eerste streep op een hoogte van 25 cm vanaf de grond.

Stap 3
Zet nu nog 5 strepen elk 25 cm boven de vorige. Samen komen we nu uit op een hoogte van 150 cm. Dit is dus 1,5 meter.

Stap 4
Laat de knikker (of een ander voorwerp) nu 3 keer vallen vanaf de eerste hoogte 25 cm en meet de tijd die de knikker er over doet om die afstand te vallen. Dit kan je op twee manieren doen. allereerst kan je de spotwatch gebruiken. Naarnaast kan je gebuik maken van je telefoon. Je kan de val van het voorwerp filmen, dan kan je je video-opname bewerken zodat je de starttijd kan bepalen in honderdste van een seconde (0,01 s) . Dan kan je de precieze eindtijd op hondertste bepalen. Bereken het verschil in tijd tussen die twee tijden en je hebt de valtijd!

Vul de valtijd in in excel op de volgende manier:

Stap 5
Herhaal dit met de andere 5 afstanden. Totdat je voor alle waarden 3 metingen hebt gedaan en deze in excel hebt ingevoerd.
Stap 6
Selecteer (klik op) het vakje wat wat achter de metingen staat en vul daar de gemiddelde waarden van de tijd in:

Het gemiddelde kan je hierbereken door de drie waardes bij elkaar op te tellen en deze dan, nadat je ze bij elkaar opgeteld hebt, te delen door drie.

Dus:

Stap 7
Zet dit in een (s,t)-diagram. Doe dit handmatig!

Stap 8
Om g te kunnen bepalen hebben we de eind snelheden nodig, maar die kunnen we niet direct uit deze gegevens afleiden. Hiervoor straten we met de gemiddelde snelheid te berekenen. Hiervoor kennen we de formule:

s is de afstand in meters
tgem is de gemiddelde tijd in seconde (berkend bij stap 6)

gebruik deze formule om voor elke afstand de gemiddelde snelheid te bepalen. Zet deze gegevens in excel

Als je dat gedaan hebt ziet dat er ongeveer zo uit:

Stap 9
Om nu de eindsnelheid te bepalen vermenigvuldigen we de gemiddelde snelheid met 2:

Dit mogen we zeggen omdat we de knikker (of een ander voorwerp) laten vallen terwijl deze niet beweegt.
Vul de eindsnelheden in in excel.

Stap 10
Maak nu een (v,t)-diagram in excel. Dit doe je door de de kolom van de eindsnelheid en de kolom van de gemiddeldtijd te slecteren:

- Slecteer de van de eindsnelheid, dit doe je door op het bovenste vakje te klikken en naar benede te slepen

- Houd control ingedrukt en doe hetzelfde met de gemiddelde tijd

- klik op invoegen
- klik op het assenstelsel met stipjes er in
- klik op de optie links boven

- Klik op het witte vlak om de grafiek
- Klik op plusje wat nu rechts tevoorschijn komt

- Klik op trendlijn en kies voor meer opties

- Voeg een trendlijn toe door op de volgende 3 knopjes te drukken

- Sleep de formule dat je hem kan zien.

Het getal voor de x in de formule is jullie waarde voor de valversnelling (g).