## Techniekproduct maken

Op de tekening staat boven elk titelblok een stukslijst. Dit is een lijst met de benodigde materialen. Elke tekening staat opnieuw de materialen op die ook in die tekening te zien zijn. Bij het maken van het techniekproduct is het het beste om een stappenplan te volgen.

Succes met het uitvoeren van de opdracht!

Stappenplan:

- Bekijk de tekeningen goed.
- Controleer je materialen op aanwezigheid.
- Zorg ervoor dat alle materialen netjes zijn afgewerkt. (schuren en bramen)

Stuknummer 1 en 3:

- Neem de maten van stuknummer 1 en 3 over op het hout.

  Tip: gebruik bij het aftekenen van stuknummer 1 een gradenboog of

  verstekhaak.

- Laat de maten controleren door de examinator.

- Zaag stuknummer 1 en 3 op vorm en lengte.

- Boor met een houtboor met een diameter van 2,5 mm de schroefgaten

  van stuknummer 1 en 3.

Stuknummer 4:

- Teken de boorgaten en de buiglijnen af op de handvatten.
- Center de boorgaten vóór je gaat boren.
- Zet het handvat vast in de machineklem en boor de gaten met een
  metaalboor met een diameter van 3,5 mm.
- Zet met de zetbank buiglijn 1 haaks om aan beide zijden van de
  handvatten.
- Zet dan buiglijn 2 haaks om aan beide zijden van de handvatten.

Stuknummer 5:

- Teken de boorgaten en de buiglijn af op stuknummer 5. Ga daarbij uit
  van de gaten in het scharnier (stuknummer 6) en de plaats van het
  handvat (stuknummer 4).
- Center de boorgaten in stuknummer 5 vóór je gaat boren.
- Boor de gaten met een metaalboor met een diameter van 3,5 mm.
- Zet stuknummer 5 om met de zetbank op 45˚.

Montage:

- Zet de handvatten (stuknummer 4) met blindklinknagels (popnagels)
  vast aan stuknummer 5.
- Schroef het scharnier (stuknummer 6) aan de binnenkant van het
  verbindingslatje (stuknummer 3).
- Bevestig het scharnier (stuknummer 6) met blindklinknagels aan het
  deksel (stuknummer 5).
- Schroef stuknummer 1 en 2 aan elkaar en schroef dan stuknummer 3
  aan stuknummer 1.

Als het goed is na het uitvoeren van bovenstaande stappen is het product nu klaar.