## Constructie

In tegen stelling tot de andere maasbruggen in Rotterdam staat bij de Erasmusbrug de vormgeving centraal. De Erasmusbrug is eigenlijk een mix van kunst en techniek. Een hele grote rol voor de brug speelt de geknikte stalen pyloon van 139 meter. Deze loopt in twee delen aan weerszijde van het wegdek. Vanaf de stalen pyloon lopen twee keer zestien tuikabels naar het brugdek. En aan de achterzijde zijn het 2 tuikabels die het verbinden met het wegdek. De pyloon en de tuikabels zorgen voor het beeld van de zwaan. De brug kan gerekend worden tot de architectuurstijl Supermodernisme.

Hieronder staan nog een aantal feiten over de Erasmusbrug:
De lengte van de Erasmusbrug is 802 meter

De lengte van de tuibrug is zo'n 410 meter

Hoogte van de geknikte pyloon is 139 meter

Hoogte rijdek is 17 meter

Het totale gewicht van de tuibrug is 6.800 ton

Gewicht van de pyloon 1.800 ton