## Configureren van de DHCP-server

Stap 2: Open het DHCP-configuratiebestand:

`sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf`

Stap 3: Wijzig indien nodig de standaard en maximale leasetijd:

    default-lease-time 600;

    max-lease-time 7200;

Stap 4: Voeg de volgende regels toe aan het einde van het bestand of un-comment het gedeelte dat hiervoor gemaakt is (vervang de IP-adressen zodat het overeenkomt met je netwerk):

    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.1.80 192.168.1.90;
        option routers 192.168.1.1;
        option domain-name-servers 192.168.1.2, 192.168.1.3;
        option domain-name "Noorderpoort";
    }

Dit resulteert in IP-adressen variërend van 192.168.1.80 tot 192.168.1.90 die aan clients worden toegewezen. De standaard leasetijd is ingesteld op 600 seconden met een maximale limiet van 7200 seconden. Een cliënt kan een bepaalde tijd vragen tot een maximale leaseperiode van 7200 seconden. Bovendien biedt de DHCP-server een standaardgateway (routers) en standaard DNS-servers.

Stap 5: Je kunt een IP-adres reserveren om toe te wijzen aan een specifiek apparaat op het netwerk. Reserveren zorgt ervoor dat een gespecificeerd apparaat altijd aan hetzelfde IP-adres wordt toegewezen. Om een ​​reservering te maken, voeg je de volgende regels toe aan dhcpd.conf. Het wijst IP 192.168.1.88 toe aan de client met het MAC-ID: 01:02:03:04:05:06

    host Server1 {
      hardware ethernet 01:02:03:04:05:06;
      fixed-address 192.168.1.88;
    }

Stap 6: Sla het configuratiebestand op en sluit af.

Stap 7: Start dhcpd opnieuw nadat je het configuratiebestand hebt gewijzigd.

`sudo service isc-dhcp-server restart`