# Les 9: DHCP-server

DHCP is een service die wordt gebruikt om automatisch netwerkconfiguratie toe te wijzen aan clientsystemen. DHCP kan worden gebruikt als een handig hulpmiddel wanneer je een grote pool van systemen hebt die moeten worden geconfigureerd voor netwerkinstellingen. Bovendien, wanneer je de netwerkconfiguratie moet wijzigen, bijvoorbeeld om een ​​DNS-server bij te werken, hoeft je alleen maar de DHCP-server bij te werken en worden alle aangesloten hosts opnieuw geconfigureerd met nieuwe instellingen. Je krijgt ook een betrouwbare IP-adresconfiguratie die configuratiefouten en adresconflicten tot een minimum beperkt. Je kunt eenvoudig een nieuwe host aan het netwerk toevoegen zonder tijd te besteden aan netwerkplanning.

DHCP wordt meestal gebruikt om IP-configuratie-instellingen op te geven, zoals IP-adres, subnetmasker, standaardgateway en DNS-servers. Het kan echter ook worden ingesteld om de tijdserver(NTP) en hostnaam op de client te configureren.

DHCP kan worden geconfigureerd om de volgende configuratiemethoden te gebruiken:

Handmatige toewijzing: hier zijn de configuratie-instellingen gekoppeld aan het MAC-adres van de netwerkkaart van de cliënt. Elke keer dat de cliënt een verzoek doet met dezelfde netwerkkaart, worden dezelfde instellingen opgegeven.

Dynamische toewijzing: deze methode specificeert een reeks IP-adressen die aan de clients moeten worden toegewezen. De server kan de IP-configuratie dynamisch toewijzen aan de client op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Deze instellingen worden toegewezen voor een bepaalde periode, lease genaamd; na deze periode moet de klant opnieuw met de server onderhandelen om hetzelfde adres te blijven gebruiken. Als de client het netwerk voor een bepaalde tijd verlaat, vervalt de configuratie en keert deze terug naar de pool waar deze kan worden toegewezen aan andere clients. De leasetijd is een configureerbare optie en kan op oneindig worden ingesteld.