## LED

Een LED is een diode die licht kan uitzenden. De afkorting staat voor Light Emitting Diode. Een diode is een elektronische component, een zogenaamde halfgeleider.

De LED wordt geleidend en gaat licht uitzenden zodra er een stroom in de juiste richting gaat lopen: de LED heeft een positieve en een negatieve aansluiting. Als de LED verkeerd om wordt gemonteerd loopt er geen stroom, de LED staat dan in sperstand.

Waar moet je op letten bij gebruik van een LED?

* Een LED is kwetsbaar, overschreid de maximum stroom niet! Gebruik daarom ALTIJD een voorschakelweerstand in serie met de LED. Deze zal de stroom begrenzen op de gewenste waarde en de grootte van de benodigde weerstand is afhankelijk van aangeboden spanning. Hte maakt niet uit of je de weerstand in de pluslijn of in de minlijn plaatst.

Als vuistregel mag je de volgende waarden hanteren:

* Aangeboden spanning 5 Volt d.c. --> voorschakelweerstand 150 Ohm.

* Aangeboden spanning 12 Volt d.c. --> voorschakelweerstand 560 Ohm.

Soms krijg je een LED waarbij al een weerstand in serie is gemonteerd, zie de foto voor een voorbeeld hiervan.