## Momentdrukknop

Een drukknop is een veelgebruikte input. Je drukt op een knop en er gebeurt iets. De drukknop is gebaseerd op dat er als de knop ingedrukt is er een stroom doorheen kan lopen die minder weerstand ondervindt dat de route direct terug naar de min draad. In de schakeltekening zie je dat als de knop niet is ingedrukt, de stroom niet door de knop kan en dan via de weerstand met de zwarte draad naar de min gaat. Als de knop wel is ingedrukt gaat het door de groene draad (via een weerstand, anders verbrandt de LED) naar de LED, die dan dus aan gaat.

Je moet in de code aangeven in welke poort het signaal van de drukknop binnenkomt (in de schakeling is dat digitale poort 2). Hieronder zie je ook een voorbeeldcode passend bij de schakeltekening.

// Pin 2 has an pushbutton connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int pushButton = 2;
int led = 7;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
//initialize serial communication at 9600 buts per second
Serial.begin(9600);
//make the pushButton's pin an input:
pinMode(pushButton,INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
//read the input pin
int buttonState = digitalRead(pushButton);
Serial.println(buttonState);
delay(1);
//read the output pin
if(buttonState > 0 ) {
digitalWrite(led,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led,LOW);
delay(1000);
} else
{}
}