## Microfoon

Een microfooon is een sensor (of opnemer) die gevoelig is voor geluidsgolven.

Wij maken gebruik van een module met het MAX9814 circuit met de volgende mogelijkheden:

* vast instellen van versterking

* automatische versterking met instelbare attack / release

* nauwkeurige opname in het frequentiegebied tussen 20Hz en 20kHz

Bekijk de datasheet van de MAX9814 voor een schat aan informatie over de mogelijkheden.

MAX9814 -datasheet.pdf

Hieronder zie je een aansluitschema voor de microfoon. Een microfoon is eigenlijk een vrij simpele analoge input, en dat zie je ook aan de code. Er wordt een analoge input uitgelezen en die wordt in deze code geplot op de seriële plotter (bij hulpmiddelen, let op: de y-as wordt steeds automatisch geschaald). Let op: wat je hier ziet is de spanning die de microfoon afgeeft aan de Arduino, de golven die je ziet verschijnen zijn niet de geluidsgolven maar een elektronische representatie daarvan.

Als je echt de microfoon als input wilt gebruiken zul je nog een flinke bewerking met de gegevens moeten uitvoeren. Dat kan vrij complex zijn, en je moet wat weten over geluid. We zullen hier t.z.t. meer informatie over opnemen.