# Week 2 Bouwen met de stapelbouwmethode

Stapelbouw is de bouw van de wanden van het casco met blokken of elementen die je op elkaar stapelt en aan elkaar verbindt door ze te lijmen of te metselen. Traditioneel metselwerk is zeer arbeidsintensief. Met stapelbouw is het mogelijk om veel sneller te bouwen. De bouw van het buitenspouwblad gebeurt dan nog wel met metselwerk, maar het binnenspouwblad en de binnenwanden zijn van gestapelde blokken of elementen van kalkzandsteen, cellenbeton of gips. Die blokken zijn blokken in standaardafmetingen, of elementen die op maat zijn gemaakt voor unieke projecten. De uitvoering bij stapelbouw is iets arbeidsintensiever dan bij gietbouw en montagebouw, maar het voordeel is dat er minder voorbereidingstijd voor nodig is.

Opdracht 2a

Voor deze week ga je aan de slag met het maken van een uitslag van 1 van de wanden
de blok afmetingen zijn hoogte = 648mm (+2mm voeg) teken dus 650mm
breedte = 997mm + (3 MM voeg) teken dus 1000mm

Je kiest zelf een dragende wand vanuit het project Hoevelaken. Daarnaast tekent iedereen nog een wand op de tweede verdieping.

Vergeet de kimlaag niet bestaat uit specie 20 mm en een kim blok.

Opdracht 2b

Legplan van de kanaalplaatvloer. De uitslag wordt door de leverancier gebruikt om tijdens de fabricage de diverse blokken direct op de juiste maat te maken, tijdens de bouw wordt de uitslag door de blokkenlijmer gebruikt om de wand op te bouwen. Voor het legplan geldt dit eveneens. De aannemer heeft ervoor gekozen de begane grond vloer uitvoeren als kanaalplaatvloeren. Maak hiervoor een legplan. Om een duidelijk beeld te geven van het te maken werk pas je ook detail 1 aan. zie voorbeeld legplan.

Bronnen Nutechniek. In het hoofdstuk Uitvoering- Tekenen 2.2 productietekeningen vind je een voorbeeld van Calduran. Bestudeer deze zodat je weet wat er van jou verwacht wordt. Een volledig uitgewerkt uitslag van de wanden vind je hier.