# Week 5 Overallplanning

De overall-planning loopt van het allereerste begin tot het einde in tegenstelling tot primair: een planning van initiatief van de opdrachtgever tot onderhoud van het gebouw. Het is dus de planning van het werk zelf ook van begin tot eind. De primaire planning is alleen de planning van de aannemer voor het bouwen van een kunst– of bouwwerk van werkvoorbereiding tot oplevering. De overall planning omvat dus meer dan de primaire planning.

De theorie over de diverse planningen vind je hier.

Deze week werk je aan twee plan opdrachten.

Opdracht 5

Om een "gevoel" te krijgen bij het plannen moet je eerst kunnen bepalen wat een dagproductie is. De dagproductie gaat samen met het bepalen van de ploeggrote.

Om de dagproductie van de ploegen te kunnen bepalen gebruik je dit document.

Stap 1: Vanuit elke fase haal je één onderdeel die van toepassing is op het project. Trek voor deze onderdelen de hoeveelheden uit.

Stap 2: Bereken voor deze onderdelen de ploeggrote volgens het aangeleverde document. Voeg de berekening en de uitkomst toe aan de uittrekstaat.

Opdracht 6

Voor deze opdacht ga je de onderdelen in de juiste volgorde zetten. zie onderstaand voorbeeld.

1 | Bouwplaatsinrichting
2 | Uitzetten
3 | Heiwerken
4 | Grondwerken
5 | Buitenriolering aanbrengen
6 | Fundering
7 | Beganegrondvloer
8 | Stelregels HSB
9 | HSB plaatsen op de bouw incl stellen
10 | Staal plaatsen
11 | Profielen stellen

Deze lijst kun je overnemen. Maar let op! controleer alle punten goed wand dit is een voorbeeld planning van een ander project.

stap 1: Voeg minimaal nog 12 regels aan de opsomming toe die ook gepland moeten worden. totale opsomming heeft dus 40 regels. deze regels dienen in de juiste volgorde aangeleverd te worden.

stap 2: Geef alle te plannen punten aan op de tekening. zie onderstaand voorbeeld.