# Lucht is van levensbelang..!

##

Bron: rivm.nl

Je herkent het wel... je bent lekker aan het zwemmen en wil eens lekker diep gaan.

En als je dan weer bovenkomt na je duik... een diepe zucht en een heerlijke teug lucht om je longen weer te vullen

.... Heerlijk... wat kan lucht toch lekker zijn !

Tot je er met windkrachtje 6 tegen in moet fietsen natuurlijk!!

Er zit van alles in onze lucht: wist je dat er maar 21% zuurstof in onze lucht zit en

maar liefst 77% stikstof (klinkt niet zo lekker: stikstof, vindt je wel?).

Hieronder zie je wat er nóg allemaal onze longen instroomt tijdens een ademhaling:

Bron: lvdp.byehost17.com

Onder water is geen lucht, dus dan is het wel fijn om je eigen 'voorraadje' lucht bij je te hebben...!

Verse schone lucht is dus noodzaak. Maar wat is dat eigenlijk 'schone' lucht...?

Schone lucht: lucht is schoon als het onge bruikte lucht is, zonder verontreiningen die we buiten inademen. Is buitenlucht dan altijd schone lucht..? Nee...! dat niet, stel je maar eens voor dat je langs een drukke weg fietst en er komt een volle vuilnisauto voorbij..! Dan adem je zomaar uitlaatgassen en misschien wel fijnstof in, en het stinkt waarschijnlijk nog ook..!

Fijnstof: wat is fijnstof eigenlijk? Kijk daarvoor maar eens naar het volgende filmpje

enne, doe je wel even een mondkapje voor..!?

Fijnstof, wat is dat? (Bron: NPO.zapp.nl) https://www.youtube.com/watch?v=uy_ME7Kt-1k

En thuis dan?

Tsja, thuis wil je natuurlijk al helemaal schone lucht inademen. Als je lekker op de bank zit thuis,

of als je ligt te slapen dan wil je geen fijnstof of de stank van de barbeque van de buren inademen.

Maar hoe moet dat dan ?

Bron: Fontys.nl

Om thuis goed en veilig te kunnen ademen, moet er dus voldoende verse lucht zijn.

Verse lucht in een gebouw blazen & de vieze-, gebruikte lucht afzuigen in een

gebouw noemen we: ventileren.

## Ventileren kan op verschillende manieren, door:

Natuurlijke ventilatie: je zet gewoon de ramen en deuren open en dan waait er lekkere frisse lucht naar binnen en de vieze, gebruikte lucht gaat vanzelf naar buiten. Dit noemen we het type ventilatie systeem A

Bron: ventilatieshop.com

Mechanische ventilatie: je blaast schone lucht naar binnen (toevoer) door middel van een zogenaamde ventilatie-unit (foto) en laat de vieze lucht (afvoer) gewoon via de kieren onder de deur en roostertjes naar buiten. Dit noemen we ventilatie systeem B.

Als je het omdraait, dus je zuigt mechanisch af en laat de frisse lucht gewoon naar binnen via de kieren en roostertjes dan noemen we dat ventilatie systeem C.

Wil je het helemaal goed regelen en blaas je de schone lucht mechanisch in én zuig je de vieze lucht ook nog eens mechanisch af, dan noemen we dat ventilatie systeem D.

## Ventilatie & Energie:

Energie besparen: ventileren kost natuurlijk geld. je moet een ventilator hebben (oftewel een ventilatie-unit, zie foto), maar waar je misschien niet aan gedacht hebt is de wa rmte die we zomaar naar buiten blazen bij een D-ventilatie systeem! Niet handig: eerst warm je je huis lekker op en vervolgens blaas je die warme lucht weer naar buiten! Dat kan natuurlijk slimmer. Kijk maar eens in het plaatje hieronder, daar gebruiken ze de temperatuur van de vieze lucht om de schone lucht alvast op te warmen (zonder ze te mengen natuurlijk!). Het apparaat waar ze dit in doen noemen we een Warmte Terug Win systeem (WTW-systeem), want hij wisselt de warmte met de koude buitenlucht met een héél hoog rendement oftewel hij bespaart héél veel kosten..!

Wil je dit eens heel precies bekijken, kijk dan maar eens naar dit filmpje:

(26) Zehnder Ventilatie: Uitleg WTW in programma Klus je Rijk - YouTube

Je kunt dit ventilatie systeem dus energie-, en dus milieuvriendelijk noemen, maar eigenlijk is het gewoon slim want je houdt je centjes om leuke dingen mee te doen... Béter..!

Bron: fhloohuis.nl