## Simulatie 6

Simulatie 6: Wijziging in Fundering door diepere druk vaste laag bij de schuur (Meerwerk)

Tijdens de bouw blijkt dat de druk vaste laag 600mm dieper is dan verwacht. Dit maakt het noodzakelijk om de fundering dieper te maken dan oorspronkelijk gepland om te voorkomen dat de woningen later last krijgen van verzakkingen.

- Meerwerk:
  - Dieper graven voor de fundering.
  - Balkfundering aanbrengen.
- Vragen voor de studenten:
  - Hoe zou je de extra kosten kunnen berekenen?

Welke impact heeft dit op de projectplanning en de opleverdatum?