## Voorbereiding CAT CAR

We gaan nog even de aandachtspunten voor het opstarten van de CAT CAR doornemen.

Eigenlijk hoeven we dit niet te doen omdat het meeste al voor je gedaan is. Maar voor de zekerheid controleren we het toch nog even.

1. Controleer de batterijen en sluit de batterijconnector aan.
2. Zet de CAT CAR aan met de schuifschakelaar, de volgende lampjes gaan nu branden:

- Drie blauwe lampjes
- Twee rode lampjes: 3,3 Volt en 5 Volt
- Het rode CHAR lampje (alleen als de USB kabel aangesloten is op de CAT CAR USB)

1. Zet de CAT CAR uit, controleer of alle lampjes uit zijn.
2. Steek de Micro:bit in het Micro:bit slot met het LED display naar voren.
3. Zet de CAT CAR weer aan, je ziet alle lampjes weer aan gaan als hierboven omschreven.

Dan gaan we nu de Makecode software voorbereiden zodat we er goed mee kunnen werken.

Om dit te kunnen moeten we eerst de Makecode software goed instellen. Daarvoor moeten we een uitbreiding voor Makecode downloaden.

Dit kan via de onderstaande link:

https://github.com/lzty634158/yahboom_mbit_en

Hoe moet je deze link invoeren?

- Je gaat naar nieuw project
- Klik op het tandwiel rechtsboven in het scherm
- Open uitbreidingen
- Kopieer de link in de uitbreidingenbalk “Project-url zoeken of invoeren”
- Klik op zoek
- Klik op Mbit
- Als alles goed gaat zie je in het Makecode menu extra Mbit blokken

Bij de uitbreidingen staan nog meer uitbreidingen die je kunt gebruiken met de CAT CAR denkdaarbij aan:

- Sonar
- Neopixel
- Servo

Deze uitbreidingen kun je direct invoegen door erop te klikken.