## Het starten van de CAT CAR

Als je de CAT CAR uit de doos haalt moeten er nog van allerlei dingetjes gedaan worden zoals de batterijen plaatsen, de connector op de juiste plaats insteken, batterijen opladen enz.

Deze handelingen zijn allemaal al voor je gedaan en dat betekend dat wij nu gelijk kunnen beginnen met de eerste test.

De eerste test

We kunnen de schakelaar op de achterkant van de CAT CAR aanzetten. Je zult zien dat er 5 LED's aan de voorkant gaan branden. Twee rode LED's voor de 5V en de 3,3V spanning. en drie blauwe LED's aan de voorkant

Zet nu de schakelaar uit en plaats de Micro-bit in de Micro-bit connector. Dit hoeven jullie ook niet te doen want dat is al voor jullie gedaan door de docent.

Verbinding maken met de CAT CAR via USB

We zijn nu zover dat doormiddel van het kabeltje en de USB conector de CAT CAR met de laptop of PC kunt verbinden. Als je de USB hebt aangesloten op de USB connector op de achterkant van de CAT CAR, dan gaat het de rode LED branden als de batterij wordt geladen. De baterijen zijn vol als de groene LED brand.

Als je de USB aansluit op de USB connector van de Micro-bit, dan kun je de Micro-bit en de CAT CAR programeren. De Micro-bit zie je dan op de PC of laptop als extra harde schijf. Onthoudt dit goed want dat hebben we straks vaak nodig!!!!