## Systeem B

Ventilatiesysteem B is een combinatie van natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. Bij ventilatietype B wordt schone lucht op een mechanische manier het huis toegevoerd. Deze aanzuiging vindt constant plaats en de hoeveelheid kun je zelf aanpassen. Deze aanzuiging gebeurt via roosters die vaak voorzien zijn van een filter. Zo worden schadelijke stoffen zoveel mogelijk buiten het huis gehouden. De afvoer van vervuilde lucht gaat op een natuurlijke manier via ventilatieroosters en andere openingen in huis.