## Systeem D

Systeem D mechanische luchtafvoer en mechanische luchtaanvoer

Dit systeem is van begin tot einde volledig automatisch gestuurd omdat zowel aan- als afvoer van de lucht via ventilatoren gebeurt. Een netwerk van leidingen doorheen de woning verspreidt deze lucht langs ventilatieroosters in elke kamer zonder dat de verschillende luchtstromen elkaar kruisen.

Ook hier kan de ventilatie vraaggestuurd gebeuren met behulp van sensoren (vocht, CO2).

Voordelen | Nadelen
Mogelijkheid tot warmteterugwinning uit afgevoerde lucht (met behulp van een warmtewisselaar) De luchtstromen zijn in balans Filters zuiveren de lucht (stof, pollen) Keuze in de plaatsing van de luchttoevoer en -afvoer | Energieverbruik van de ventilatoren Vraagt meer onderhoud dan de andere systemen Mogelijke geluidshinder