## 2b. Het maakproces

## Verwerking

Werken met om wielen en onderstel te maken.

Om de wielen, onderstel en andere onderdelen te maken kan je de de lasercutter gebruiken.

Werken met de lasercutter

- Met de Beam Studio stuurprogramma kun je de lasercutter instellen.
- Voor algemente info van de Beamo Flux lasercutter kun je hier zien hoe het werkt.
- Stap 1 Hoe je begint me de Beam Studio stuurprogramma.
- Stap 2 de Beamo YouTube kanaal waar je alle bewerkingen terug kan vinden.

Werken met de 3-D printer

- Het maken van onderdelen doe je eerst in een 3-D programma, bv Tinkercat
- Om de stl-files (broncode voor 3D objecten) om te zetten in een printopdracht in Ultimaker Cura
- Kijk hier naar wat er allmaal mogelijk is met het programma

Tijdens het maakproces ben je aan het knutselen, ontwerp testen en verbeteren.

Als je uiteindelijke ontwerp de afgelegde afstand filmen.

Bewijs: Film steeds kleine stukjes van het maakproces en monteer het aan het eind met iMovie tot een afgerond geheel van maximaal 3 minuten.