## Instructie Mig-Mag lassen voor docenten PIE

MIG/MAG lassen, een instructie voor docenten PIE
Voorkennis check: In deze Wikiwijs 'les' gaan we je voorkennis opfrissen en kijken wat je weet van Mig-Mag lassen, veel plezier ! Misschien wel de twee meest gebruikte lasprocessen het MIG - MAG lasprocedé. De afkorting MIG staat voor Metal Inert Gas en MAG voor Metal Active Gas. Bij de MIG-MAG apparatuur zijn vier basiscomponenten herkenbaar: Stroombron inclusief koeling Draadaanvoereenheid inclusief draadhaspel Slangenpakket met watergekoelde lastoorts Gasvoorziening (cilinder, reduceer, gas(doorstroom)meter) In de komende delen van deze les komen we terug op de onderdelen van de MIG - MAG onderdelen. Het proces: bij het MIG-MAG lassen wordt vanaf een rol constant lasdraad (materiaallegering bestaande uit bijvoorbeeld mangaan, silicium en staal) aangevoerd en door een grote elektrische stroom op hoge temperatuur gesmolten tot een plasje materiaal (smeltlassen). Doordat óók het te lassen materiaal smelt, ontstaat een verbinding. De las. Vraag: wat is het verschil tussen lassen & solderen? Het beschermgas (het beschermt de kwaliteit van de las) is in veel gevallen een combinatiegas waarbij Argon of helium het hoofdgas vormt. Argon is een inert gas (niet brandbaar, niet geleidend) en beschermt de las voor de invloed van zuurstof op het materiaal. In de praktijk worden de inerte gassen argon en helium of hun mengsels bij het MIG lassen vrijwel alleen gebruikt voor het lassen van non-ferro metalen met als belangrijkste aluminium en aluminium-legeringen. Voor het lassen van staal en roestvast staal wordt zuiver argon niet toegepast. Daar wordt gebruik gemaakt van argon gasmengsels, meestal met toevoeging van zuurstof of kooldioxide of beiden. Voor het MAG 'active gas' wordt veelal CO², zuurstof of waterstof bijgemengd. Dit bevorderd het smeltproces. Vraag: gekke is dat zowel Argon als Helium niet elektrisch geleidend zijn, hoe kan het dan dat we toch een - geleidende - vlamboog 'trekken' precies midden in een kolom van niet geleidend gas?