## De contact afstand

De contactbuis, ook wel draadmondstuk wordt op een afstand is de afstand tussen de contactbuis en het werkstuk. Deze afstand is meestal 12 mm. Voor het maken van een gelijkmatige las moet de contactbuisafstand moet steeds even groot zijn.

Soms is het handig de contactbuisafstand wat te veranderen. Daardoor kunnen we tijdens het lassen meer of minder "warmte" aan de las geven

Schematische weergave MIG-MAG lasproces met de contactbuishouder/draadmondstuk op ca. 12mm afstand van het werkstuk.