## De stroombron

Stroombron: de stroombron levert de elektrische energie aan het proces. MIG-MAG lassen is dus óók elektrisch lassen (niet te verwarren met het beklede electrode lassen!). De geleverde spanning en stroom moet regelbaar zijn, zodat verschillende (diktes) materialen gelast kunnen worden. Met de stroombron, wordt dus eigenlijk ook de spanningsbron bedoeld. Stroom en spanning zijn gerelateerd aan elkaar en leveren samen het vermogen (P = U x I) via de twee onderdelen van de stroombron: de transformator & de gelijkrichter. Lassen we dus eigelijk toch met gelijkstroom!

Transformator: doorsnede van een 100VA transformator.

Gelijkrichter: omzetter van een hoge wisselspanning (230/400 volt) naar een lagere wisselspanning (18/47 volt) en van een wisselspanning naar een regelbare gelijkspanning (18/90 volt).

Vraag: als ik met 125 ampére wil lassen bij een open spanning van 47 volt, wat is dan het vermogen wat de tranformator geleverd moet worden? (wordt dat een 230 volt trafo?).

Synergische systemen: de moderne lasapparaten zijn uitgevoerd met een regeling waarmee de gebruiker slechts met één knop álle (afhankelijke) variabelen tegelijk kan instellen. Zo is de draadaanvoer gekoppeld aan de stroomsterkte en draaddikte. Het is zelfs mogelijk om vooraf bepaalde programma's (Synergische lijnen) vast te leggen in het apparaat zodat bijvoorbeel enkel de materiaaldikte ingevoerd hoeft te worden.

Voorbeeld van ee synergische lijn voor AISI 316 (roestvast staal) toevoegmateriaal (lasdraad) met een diameter van 1,2 mm. De getallen in de figuur geven de verschillende plaatdikten aan (let ook op de samenstelling van het menggas!).