## De lasdraad

Lasdraad MIG-MAG lassen.

Functie van de lasdraad bij het MIG-MAG lassen is twee-ledig: het is een materiaal wat wordt toegevoegd aan het lasproces én tijdens het lasproces is de lasdraad een stroomvoerende geleider.

Soorten & Materiaal: Lasdraden zijn er in twee hoofdsoorten, de massieve (stekend lassen) en de gevulde draden (trekkend lassen). Materiaal wat voor lasdraden gebruikt wordt is erg divers en hangt veelal af van de materialen die aan elkaar verbonden moeten worden. In nagenoeg alle gevallen zijn lasdraden legeringen met een toevoeging voor de toepassing zoals Mangaan (Mn) voor verbetering van de vervormbaarheid van staal. Nikkel (Ni) Chroom (Cr) en Molybdeen(Mo) voor corrisiebestendinge(re) lassen. Daarnaast zijn er gevulde lasdraden die het mogelijk maken om te lassen zonder beschermingsgas, er zijn vullingen van poeder (slakvormend) en zelfs gasgevulde lasdraden!

Bij gebruik van de diverse soorten draden horen ook de juiste instellingen. Bij het MIG/MAG lasproces zijn de belangrijkste samenwerkende factoren om tot een goede las te komen:

- De lasboog;
- Het beschermgas &
- het lastoevoegmateriaal (de lasdraad).

Het proces is dus afhankelijk van een goede instelmogelijkheid van de draadsnelheid in combinatie met de stroomsterkte. Daarom worden lasdraden in diverse doornedes geleverd en horen bij die doorsnedes de specifieke stroomsterktegebieden.