## Safety first !

Lasgevaar: Safety first !

- Electrocutie: bij het werken met 'open' elektriciteitsbronnen is er - per definitie - gevaar voor elektrocutie: Weet met welke spanningen je werkt (> 47 Volt wisselspanning of 100 mili Ampére is al levensbedreigend!)
- Brandgevaar: maar ook verbranding van je huid is een reëel gevaar, vanwege de lasspetters die er áltijd zijn bij het lassen.
- Explosiegevaar: als lasser sta je midden tussen de gevaarlij ke stoffen (gassen, zuurstof, rook en stof) samen met gloeiend heet metaal is dat een gevaarlijke mix.
- Stralingsgevaar: Ultra violette straling van het lasproces beschadigen de ogen en de huid (lasogen, verbrand): bescherm jezelf met brschermende kleding.
- Stralingsgevaar: infraroodstraling die vrijkomt bij het lassen is erg slecht voor de ogen. gun jezelf daarom voldoende rust en las niet te lang achter elkaar (< 2 uur)
- Vergiftigingsgevaar: Lasrook- of damp is áltijd giftig, laat je niks wijsmaken: er bestaat geen 'veilige' rook ook niet als het maar een beetje is (long- & orgaan aandoeningen). Zorg voor goede afzuiging/ventilatie.
- Verstikkingsgevaar: CO², Argon, Helium zijn onbrandbare gassen, maar verdrijven jou omgevingslucht: zorg voor frisse lucht ofwel ventilatie.
- Bevriezing: Kooldioxode of koolzuursneeuw (CO²): is zwaarder dan lucht en is -80 graden celcius als het (ongecontroleerd) vrijkomt. Met CO² wordt bijvoorbeeld ook geblust!
- Vergiftiging met Helium: Donald Duck bestaat niet! ingeademde Helium verdringt de zuurstof in je bloed en organen met zware verwonding of dood tot gevolg: 2 doden in de afgelopen 2 jaar! (Bron: Linde-gas.nl)
- Spontane ontbranding: door het vrijkomen van zuurstof is ontsteking door statische elektriciteit van brandbare materialen (kleding!) zéér aannemelijk en dus zéér gevaarlijk.

Vraag: lassen we (doorgaands) eigenlijk met gelijk- of met wisselspanning/-stroom ?